|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérations | Description | Section | Ressource | Requises | Nombre affecte | Heure de début | Heure de fin | Durée(heures) | Affectations  D’instance |
| 01 | 4 tôles du largeur 55 mm et langueur 350 mm  Et d’épaisseur 5mm | ---- | Tôlière | ----- | ---- | ---- | --- | 35 minutes | ---- |
| 02 | 4 tôles du profondeur 5mm et de largeur 55 et langueur 240mm | ---- | Tôlière | ----- | ---- | ---- | --- | Une heure | ---- |
| 03 | 4 tôles du langueur 50 mm et largeur 12 mm profondeur 5mm | ---- | Tôlière | ----- | ---- | ---- | --- | Une heure | ---- |
| 04 | Soudage les section comme le section on rouge | ---- | Soudage | ----- | ---- | ---- | --- | 1 : 30 H | ---- |

Tolier les partie et le souder